**2020 YILI HİBE PROGRAMI**

**MODERN ARI KOVANI VE FENNİ ARI KOVANI (POLEN TUZAKSIZ) ALIMI**

**TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME**

**OSMANİYE**

**AĞUSTOS 2020**

**MODERN ARI KOVANI VE FENNİ ARI KOVANI (POLEN TUZAKSIZ) ALIMI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

#  Genel Özellikler

Bu şartnameyle, Modern Arı Kovanı ve Fenni Arı Kovanı (Polen Tuzaksız) alımı desteklenecektir. Bu kovanların alımı Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesinde gerçekleştirilecektir.

**Modern Arı Kovanı**

1. Alımı yapılacak polen tuzaklı modern kovanların tümü Langstroth TS 3409:2006 standartlarına uygun olmalıdır. Kovanlarda polen tuzağı, kuluçkalık (ahşap-tahta çıtalı), ballık (çıtalı), dip tahtası ve kovan kapağı bulunmalıdır.
2. Kovanlar yeni, mavi veya beyaz boyalı olacaktır.
3. Kovanlar 50\*42\*29 ölçülerinde olacaktır. Çerçeve ölçüsü en az 24 cm olacaktır.
4. Kovanlar; sarıçam, kızılçam veya ladin kerestesinden yapılmış olacaktır.
5. Kovanların dış yüzeyleri beyaz boya ile boyanmadan önce ahşap koruyucu boya ile boyanmış olacaktır.
6. Kovanların üst kapakları en az 0,35 mm galvaniz saç ile kaplanmış olacaktır.
7. Kovanların üst kapağında arka ve önde havalandırma deliği olacaktır.
8. Ön uçuş delikleri kolayca kapanabilecek, gezginci arıcılığa uygun genişlikte olacaktır.
9. Galvanizli saç ile üst kapak tahtası arasında minimum 1 cm kalınlıkta doğal yalıtım malzemesi olacaktır.
10. Kovanlar kuru keresteden yapılmış olacaktır.
11. Kereste budaksız olacaktır.
12. Ana gövdeler 2,5-3 cm kalınlığında bütün tahtadan olacak, ek olmayacaktır.
13. Kovanlar vida sistemiyle monte edilecektir.
14. Kovanların teslimatı firmaya aittir.
15. Nakliye esnasında oluşacak kayıplardan tedarikçi firma sorumludur.

**Fenni Arı Kovanı (Polen Tuzaksız)**

1. Alımı yapılacak polen tuzaksız kovanların tümü Langstroth TS 3409:2006 standartlarına uygun olmalıdır. Kovanlarda, kuluçkalık (ahşap-tahta çıtalı), ballık (çıtalı), dip tahtası ve kovan kapağı bulunmalıdır.
2. Kovanlar yeni, mavi veya beyaz boyalı olacaktır.
3. Kovanlar 50\*42\*29 ölçülerinde olacaktır. Çerçeve ölçüsü en az 24 cm olacaktır.
4. Kovanlar; sarıçam, kızılçam veya ladin kerestesinden yapılmış olacaktır.
5. Kovanların dış yüzeyleri beyaz boya ile boyanmadan önce ahşap koruyucu boya ile boyanmış olacaktır.
6. Kovanların üst kapakları en az 0,35 mm galvaniz saç ile kaplanmış olacaktır.
7. Kovanların üst kapağında arka ve önde havalandırma deliği olacaktır.
8. Ön uçuş delikleri kolayca kapanabilecek, gezginci arıcılığa uygun genişlikte olacaktır.
9. Galvanizli saç ile üst kapak tahtası arasında minimum 1 cm kalınlıkta doğal yalıtım malzemesi olacaktır.
10. Kovanlar kuru keresteden yapılmış olacaktır.
11. Kereste budaksız olacaktır.
12. Ana gövdeler 2,5-3 cm kalınlığında bütün tahtadan olacak, ek olmayacaktır.
13. Kovanlar vida sistemiyle monte edilecektir.
14. Kovanların teslimatı firmaya aittir.
15. Nakliye esnasında oluşacak kayıplardan tedarikçi firma sorumludur.

**MODERN ARI KOVANI VE FENNİ ARI KOVANI (POLEN TUZAKSIZ)**

**ALIMI İÇİN İDARİ ŞARTNAME**

1. Modern Arı Kovanı ve Fenni Arı Kovanı (Polen Tuzaksız) alımı Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesinde gerçekleştirilecektir. Alım işi, kümede hibeye hak kazanan yararlanıcılara teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Modern Arı Kovanı ve Fenni Arı Kovanı (Polen Tuzaksız) alımında nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
3. Yararlanıcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;
4. Yüklenici, yararlanıcının talep ettiği kovanları eksiksiz olarak teslim eder.
5. Yüklenici kovanları “Teslim Tesellüm Belgesi” ile yararlanıcıya teslim eder.
6. Yararlanıcı, kovan alım işinin bittiğini ilçesindeki ÇDE’ye haber verir.
7. ÇDE ve İPYB personeli, alınan kovanları yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise “Yatırım Uygunluk Tutanağı” hazırlar.
8. Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yararlanıcıya teslim eder.
9. Yüklenici SGK ve vergi borçlarının olmadığına, yararlanıcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.
10. Yararlanıcı, yararlanıcı katkı payını ve KDV’yi banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.
11. Yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine Teslim Tesellüm Belgesini, faturaları, dekontları, yükleniciyle yaptığı sözleşmeyi ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eder.
12. Alınan kovanların ölçüsüne uygun boyutta bir tanıtım tabelası kovanların görülen bir yerine yerleştirilir. Tabela yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Ödemeler, İlçe Müdürlüğünün tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra EPDB’nin onayı ile UNDP tarafından yararlanıcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.